|  |  | # Photomatix Pro チュートリアル |

## 手順 1:HDRシーンの写真を撮影 最高のHDRイメージを作成するためには、撮影するシーンのダイナミックレンジを完全にカバーするために、異なる露出で撮影した複数枚の写真が必要になります。 使用するカメラにオート露出ブラケット（AEB）機能が付いている場合には、連続撮影モードを選択し、カメラが「絞り優先」に設定されていることを確認し、露出増加「+/-2」を選択します。シャッターボタンを押す度に、シャッタースピードが自動的に変わり、2絞り目盛り(f-stop)間隔で数回露出されます。 5またはそれ以上のダイナミックレンジを必要とする際、使用しているカメラにAEBモードが付いていないまたはオートブラケットされたフレームを3つしか撮影できない場合には、露出をマニュアルで変更する必要があります。 Photomatixを使用すると、カメラがフレーム間で若干移動される場合でも、イメージを揃えることができますが、三脚を使用することを推奨します。 手順2では、イメージをPhotomatixにロードします。