|  | # Photomatix Pro チュートリアル |
## 手順3：写真の前処理と合成 次のウィンドウでは、写真の前処理と合成のためのオプションを指定できます。 三脚を使用せずに撮影した場合は、［イメージのズレを調整］ボックスを選択し、［縦横と回転のズレを修正］を選択します。グランド運河の３枚の写真は、三脚を使用して撮影されましたが、三脚を使用した場合でも発生するかもしれない、わずかなズレの問題を修正するために、［イメージのズレを調整］オプションを選択します。 撮影するシーンに動いている被写体や人物が含まれている場合には、［ゴーストを減らす］オプションを選択します。より良い結果を得るためには、［半手動］オプションの使用を推奨します。 ロードしたブラケット写真がRAWファイルの場合には、［ノイズを減らす］オプションと［ソースイメージで］を選択します。JPEGまたはTIFFファイルに対しても、このオプションを選択します。 ［OK］をクリックして次の手順まで進みます。