# Comment prendre des photos bracketées ?

Si votre boîtier photo inclut la fonction de bracketing automatique (EAB = Automatic Exposure Bracketing), suivez ces instructions pour prendre des photos bracketées :

1.
Choisissez une sensibilité de 400 ISO ou inférieure.
2.
Réglez votre appareil photo en mode priorité à l'ouverture (habituellement désigné par l'abréviation A ou Av).
3.
Sélectionnez le mode AEB de bracketing automatique.
4.
En utilisant le mode AEB, sélectionnez un intervalle de +/- 2 EV si votre appareil le permet, sinon sélectionnez la valeur la plus haute permise.

Pour plus de détails sur le mode AEB, voir cette page web pour visualiser des images et des vidéos montrant comment régler le mode AEB sur divers modèles d'appareils photo.

5.
Sélectionnez le mode prise de vues en continu ou en rafale.
6.
Cadrez votre photo, vérifiez la mise au point et pressez (en maintenant la pression) le déclencheur jusqu'à la fin de la prise de vues bracketée.