|  |  | # Photomatix Pro Einführung |  |

## Schritt 1: Fotografieren eines HDR-Motivs Um ein gutes HDR-Bild zu erzeugen, fotografieren Sie eine Reihe von unterschiedlich belichteten Aufnahmen. Wenn Ihre Kamera automatische Belichtungsreihen (AEB) anbietet, nutzen Sie diese mit einem Belichtungsintervall von +/- 2 EV. Aktivieren Sie die Serienbildschaltung. Stellen Sie Ihre Kamera auf Zeitautomatik und geben Sie eine geeignete Blende vor. Die Kamera variiert so automatisch die Belichtungszeit und erzeugt dabei Belichtungen mit 2 Blendenstufen Unterschied. Falls die Serienschaltung Ihrer Kamera auf 3 Bilder in Folge begrenzt ist und dabei nur einen Belichtungsunterschied von maximal +/- 1 EV anbietet, müssen Sie die Belichtungszeiten unter Umständen manuell einstellen. Photomatix erlaubt es, Bilder auszurichten, um kleinere Bewegungen auszugleichen. Benutzen Sie trotzdem am besten ein Stativ, um Verwacklungen zu vermeiden. In Schritt 2 laden wir nun diese Aufnahmen.