# Wie fotografiere ich eine Belichtungsreihe?

Angenommen Ihre Kamera verfügt über eine Funktion zum Aufnehmen automatischer Belichtungsreihen, dann gehen Sie folgt vor, um eine Belichtungsreihe zu fotografieren:

1.
Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf 400 oder niedriger.
2.
Stellen Sie die Kamera auf Blendenpriorität (übliche Abkürzung A oder Av).
3.
Stellen Sie die Kamera auf 'Automatische Belichtungsreihen' (AEB).
4.
In den AEB-Optionen stellen Sie den EV-Abstand auf +/- 2 EV wenn Ihre Kamera diesen Wert unterstützt oder andernfalls auf den höchsten Wert, der möglich ist.

Um mehr Informationen zu AEB-Einstellungen zu erhalten, besuchen Sie englischsprachige diese Seite. Dort finden Sie Abbildungen und Videos, die zeigen wie die AEB-Funktion für automatische Belichtungsreihen bei verschiedenen Kameramodellen eingestellt werden.

5.
Schalten Sie die Kamera auf Reihenaufnahmen.
6.
Wählen Sie den Bildausschnitt, prüfen die Schärfe und drücken schließlich den Auslöser solange, bis alle Fotos der Belichtungsreihe aufgenommen wurden.